Č.j.: 311/2008 - VÚP Vyřizuje: Lenka Tichá Telefon: 326 375330 E-mail: ticha@benatky.cz Fax: 326 316 608 

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a ÚP, 
Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 
Benátky nad Jizerou, dne 28.2.2008 
ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Městský úřad v Benátkách nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), posoudil v územním řízení žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby gravitační oddílné splaškové kanalizace - větve "A", větve "B" a výtlačného řadu HD-PE 90 v celkové délce 303,30 m včetně revizních šachet ČSOV, přípojky elektřiny a oplocení 
přeložky stávajícího vodovodu LT 125 v délce 113,4 m 
přeložky stávajícího podzemního kabelu VO v délce cca 72,0 m 
na pozemcích p.č. 251/1, p.č. 800/1 v kat. území Nové Benátky a p.č. 903, p.č. 918/2 (918 PK) v kat. území Staré Benátky, kterou dne 13.7.2007 podalo 
Město Benátky nad Jizerou, IČO 002 37 442, se sídlem Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou, 
(dále jen žadatel) , a na základě toho vydává podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 

I. 

územ n í r o z hod n u t í o umí stě n í s t a v b y 
stavby gravitační oddílné splaškové kanalizace - větve "A", větve "B" a výtlačného řadu HDPE 90 v celkové délce 303,30 m včetně revizních šachet ČSOV, přípojky elektřiny a oplocení přeložky stávajícího vodovodu LT 125 v délce 113,4 m 
přeložky stávajícího podzemního kabelu va v délce cca 72,0 m 
na pozemcích p.č. 251/1, p.č. 800/1 v kat. území Nové Benátky a p.č. 903, p.č. 918/2 (918 PK) v kat. území Staré Benátky. 

Popis stavby: 
V Dělnické ulici bude vybudována nová gravitační oddílná splašková kanalizace - větev "A", která bude začínat před domy čp. 331 a čp. 133 a povede směrem k tůním, kde bude končit vyústěním do oplocené čerpací stanice odpadních vod ČSOV. Větev "B" bude začínat před domem čp. 66 a bude ústit do revizní šachty Šl na větvi "A". Z čerpací stanice ČSOV bude přes armatumí šachtu vycházet výtlačný řad HDPE 90 v délce 126,4m, který povede v souběhu s navrženou splaškovou kanalizací a bude končit vyústěním do revizní šachty Š 5 na stávající stoce v Pražské ulici. Odtud budou splaškové vody odváděny do ČOV Benátky nad Jizerou a po vyčištění ústit do Jizery. 
V rámci stavby je nutné provést přeložku stávajícího vodovodu LT 125 v délce 113,4 m a stávajícího podzemního kabelu veřejného osvětlení (kromě osvětlovacích těles) v délce cca 72,0 m. 
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 
24.	Stavba gravitační oddílné splaškové kanalizace - větve "A", větve "B" a výtlačného řadu HD-PE 90 v celkové délce 303,30 m včetně revizních šachet ČSOV, přípojky elektřiny, oplocení, přeložka stávajícího vodovodu LT 125 v délce 113,4 m, přeložka stávajícího podzemního kabelu VO v délce cca 72,0 m bude umístěna na pozemcích p.č. 251/1, p.č. 800/1 v kat. území Nové Benátky a p.č. 903, p.č. 918/2 (918 PK) v kat. území Staré Benátky,jakje zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:500, který je součástí dokumentace. 

- 2 - 

č.j. 31112008 - VÚP 

25.	Při realizaci prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. V případě požadavku na vytyčení PVSEK kontaktovat pracoviště zajišťující vytyčování a objednávku zaslat na adresu - metalická síť: Milan Bryscejn, Sirotkova 1242, 293 01 Mladá Boleslav, kontakt - 602 120593. Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., (SEK) jsou uvedeny pod písmeny a) až n) vyjádření Telefónicy 02 Czech Republic, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 21.8.2007 čj. 140812/07/CMB/MOO. 
26.	Stavbou dojde ke styku s rozvodným zařízením závodu ČEZ Distribuce, a.s., Mladá Boleslav, vč. kabelových sítí (vn, nn). Nutno respektovat: 
a)	Zařízení energetiky nesmí být poškozeno včetně uzemnění nebo ovlivnění stability nadzemních částí. V případě nepředvídaných kolizí volat: PPS Mladá Boleslav, tel. 311 115 503 k posouzení - opravě. Případně před vydáním stavebního povolení musí být proveden orientační zákres podzemních vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 
b)	Před započetím zemních prací objednat (písemně) vytýčení těchto podzemních zařízení na tel. 311 115 503 alespoň do 3 dnů předem. 
c)	Při provádění stavby dodržovat bezpečnost práce poblíž, tj. ČSN EN 50110-1. Souběhy a křížení musí mít dostatečné vzdálenosti a vyhovovat PNE 330000-6. 
d)	Před záhozem křížení a těsných souběhů s kabely ČEZ přizvat ke kontrole technika PPS Mladá Boleslav na tel. 311 115 503. Oznámení zajistit min. 3 dny předem. 
e)	Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo kjejich poškozenÍ. 
f)	Nadzemních vedení nízkého napětí (nemá ochranné pásmo) nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění. 
g)	Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanismy vyšší než 3 m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy. 
h)	Pro činnosti v ochranném pásmu zařízení, mimo venkovní vedení NN, musí být zažádáno o samostatný souhlas. 
27.	V zájmovém území se nachází PZ (středotlaké plynovody a přípojky). Při realizaci výše vedené stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení a činnostem s ní souvisejících dodržet Všeobecná ustanovení pro stavbu (činnost) prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízenÍ. 
28.	Napojení na stávající kanalizační řad v ul. Pražské bude provedeno otevřeným výkopem v okraji vozovky silnice lI/610. 
29.	Obnova konstrukce a povrchu vozovky dotčené silnice bude provedena dle obrazové přílohy "Obnova konstrukce a povrchu vozovky při ukládání inženýrských sítí", která je přílohou vyjádření Správy a údržby silnic, p.o. Mnichovo Hradiště, ze dne 2.8.2007 č.j. 24.7.2007. 
30.	Případné jiné poškození vozovky nebo silničních pozemků bude uvedeno do původního stavu. 
31.	Právní režim zvláštního užívání silnice se bude realizovat na základě smluvního vztahu. Uzavřená "Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene" bude doložena jako doklad k žádosti o stavební povolení. 
32.	Pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice odborem dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav z důvodu provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6 písmo c 3 zákona č. 13/1997 Sb., je nezbytným podkladem "Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice" , které si investor nebo zhotovitel vyžádá u SUS Mnichovo Hradiště 1 měsíc před zahájením stavebních pracÍ. 
33.	Po vydání rozhodnutí odborem dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav požádá investor nebo zhotovitel o protokolární předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět. 
34.	Při umístění staveb trvalého charakteru musí být zachováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany. V pásmu není dovoleno provádění zemních prací, terénních úprav, vysazování stromů a umístění pozemních objektů bez souhlasu správce vodovodu (zákon č. 274/2001 Sb., § 23 odst. 3). 
35.	Navržený vodovod a kanalizace budou vedeny po pozemcích a komunikacích obce, trvale volně přístupné pro potřeby provozování a údržby, přístup i pro těžkou mechanizaci (tlakový vůz). V případě uložení potrubí na soukromých pozemcích musí být zřízeno věcné břemeno ve prospěch provozovatele vodovodu a kanalizace. Potrubí budou před zahrnutím geodeticky zaměřena dle dispozic VaK, odd. GIS (p. Charvát, tel. 326376 139). Stavba vodovodu bude navržena podle ČSN 755401, kanalizace podle ČSN 756101. Vodovod a kanalizace budou povoleny ve vodoprávním 

- 3 - 

č.j. 311/2008 - VÚP 

II. 

řízení a realizovány odbornou stavební firmou. Uložení inženýrských sítí v zemi se provede podle ČSN 736005. 
Do doby vydání povolení na stavbu vodních děl je třeba s VaK Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav uzavřít smlouvu o přeložce vodovodu a smlouvu o budoucí smlouvě na nově vybudovanou kanalizaci (za VaK ing. Stehlík, tel. 326376 122, 236376 156). Předpokládaný vodovod bude do majetku VaK předán jako náhrada za rušené potrubí. 
36.	Splašková kanalizace bude odvádět pouze vody splaškové. Dešťové vody nesmí být do této kanalizace napojeny. Kanalizace je navržena jako gravitační s nátokem do čerpací stanice a následným přečerpáním odpadních vod do splaškové gravitační kanalizace v ul. Pražské. Gravitační kanalizace je navržena z potrubí kameninového DN 250 s PUR spoji, šachty prefabrikované včetně dna, typ EURO s kramlovými stupadly dle DIN 19555, konusová skruž bude vybavena 2 kusy plastových kapsových stupadel, poklop litinový s odvětráním tř. DN 400, víko DIN 19584-3, rám Begu-R-l, obj. č. D 1. Potrubí bude uloženo do betonových sedel 120°. Výtlak je navržen z potrubí HD-PE 100 SDR 11 D 90. 
37.	Kanalizační přípojky z potrubí KT se napojí do vysazených odboček na potrubí nebo jádrovým vývrtem kanalizačních šac1)et na veřejné kanalizaci. Na připojovaných pozemcích budou osazeny revizní šachty min. o průměru 1000 mm. Přípojky zaústěné do revizních šachet na veř. kanalizaci již nemusí být osazeny šachtami na vlastním pozemku při RD. Kanalizační přípojky budou řešeny samostatnými PD a budou VaK Mladá Boleslav, a.s., předloženy spolu se žádostmi o jejich zřízení před vydáním povolení na stavbu přípojek. 
38.	V PD ČSOV pro stavební řízení je nutné do situace doplnit umístění el. přípojky, pilíře pro el. zařízení a ochranných trubek pro přívody k čerpadlům. K el. přípojce zpracovat PD. PD ČSOV vypracovat s podrobnostmi a přesnými specifikacemi a ve stupni rozpracovanosti konzultovat s VaK (část elektro ing. Novák - tel. 326376 148, část strojní ing. Brzobohatý - tel. 326376 157, část stavební ing. Žitný - tel. 326 376 152). 
39.	Nový vodovodní řad se napojí na stávající řad v ul. Pražské a bude propojen z potrubí z tvární litiny s cementovou výstelkou, armatury typu Hawle nebo Vod-Ka. Na potrubí budou osazeny zemní hydranty k odkalení a odvzdušnění potrubí. K potrubí se přiloží identifikační vodič CY 4 mm2, konce potrubí a lomové body budou zajištěny betonovými bloky. Napojené nemovitosti budou na nový vodovod přepojeny, v případě napojení nových nemovitostí musí být předložena VaK Mladá Boleslav, a.s., PD přípojky včetně žádosti o její zřízení. 
40.	Uložení kabelů a sloupů VO bude navrženo podle ČSN 73 6005, křížení s vodovodem a kanalizací kolmo, při křížení uložit kabely elektro a komunikační do tuhých chrániček. Při umístění pozemních objektů trvalého charakteru dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona č. 272/2001 Sb. 
41.	Před zpracováním PD ke stavebnímu řízení nutná konzultace s projektantem společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude předložena VaK Mladá Boleslav, a.s., k posouzení. 
42.	Při přeložce stávajícího kabelu veřejného osvětlení v ulici Dělnická bude zachován přívod ke světlu číslo 4-086 na domě pana Uřidila. 
43.	Výstavba kanalizačního řadu v Dělnické ulici (pozemek v majetku Města Benátky nad Jizerou) musí být prováděna v souladu se všemi bezpečnostními předpisy, aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku lidí, umožněn jim bezproblémový přístup k nemovitostem. 
44.	Po dokončení výkopových prací musí být rýha řádně zasypána a zhutněna a pozemek musí být uveden do původního stavu včetně opravy povrchu komunikace. 
45.	Ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo písemné stanovisko Technických služeb (ředitel p. 
Cekota, tel. 602355480), že pozemek byl řádně uveden do původního stavu. Záruka na opravu se stanovuje 36 měsíců. 
46.	V dostatečném časovém předstihu před zahájením výkopových prací požádá zhotovitel u MěÚ Benátky n/J, odboru výstavby územního plánování, o povolení zvláštního užívání místní komunikace k provedení stavebních prací. V případě uzavírky místní komunikace bude žádost doložena stanoviskem Policie ČR, OŘ-DI Mladá Boleslav k návrhu přechodného dopravního značení a stanovením přechodné úpravy provozu Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru DSH. 
rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: nebyly podány. 

- 4 - 

č.j. 311/2008 - VÚP 

Účastníci řízení podle & 27 odst. 1 správního řádu: 
Město Benátky nad Jizerou, IČO 002 37 442, Zámek 49,29471 Benátky nad Jizerou SÚS, p.o., IČO 00066621, Jiráskova 439,295 80 Mnichovo Hradiště 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČO 463 56983, Čechova 1151,293 22 Mladá Boleslav. 
Odůvodnění 
Dne 15.1.2008 podalo Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby gravitační oddíIné splaškové kanalizace - větve "A", větve "B" a výtlačného řadu HD-PE 90 v celkové délce 303,30 m včetně revizních šachet, ČSOV, přípojky elektřiny, oplocení, přeložky stávajícího vodovodu L T 125 a přeložky stávajícího podzemního kabelu VO na pozemcích p.č. 251/1, p.č. 800/1 v kat. území Nové Benátky a p.č. 903, p.č. 918/2 (918 PK) v kat. území Staré Benátky. 
V souladu s ustanoveními § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením, které se konalo dne 26.2.2008, ze kterého byl sepsán protokol, a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutÍ. 
Při posuzování žádosti stavební úřad zjistil, že umístění stavby je v souladu se schváleno u územně plánovací dokumentací města Benátky nad Jizerou a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, a vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, v platném zněnÍ. Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 
Žádost byla doložena těmito doklady, vviádřeními a stanovisky: 
Telefónicy 02 Czech Republic, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 21.8.2007 čj. 140812/07/CMB/MOO ČEZ Distribuce, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 1.8.2007 
STP, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 8.10.2007 čj. STP-MB-071008/2934 Povodí Labe, s.p. Hr. Králové, ze dne 15.8.2007 zn. PVZ/07/26445/Js/0 UPC Praha 4 ze dne 30.7.2007 
VUSS Praha ze dne 7.8.2007 čj. 6668/280 1 0-ÚP/2007 - 7103/41 SÚS, p.o., Mnichovo Hradiště ze dne 2.8.2007 čj. 4814-07 
Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru DSH, ze dne 3.8.2007 čj. ODSH 253-280/2007-24/Du VaK Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav ze dne 25.1.2008 
TS Benátky nad Jizerou ze dne 10.9.2007 
MěÚ Benátky nad Jizerou, odboru SMRM, ze dne 14.8.2007 zn. RB 
Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru ŽP, ze dne 9.8.2007 č.j. ŽP-336-21380/2007 FiberNetu, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 26.7.2007 zn. 49/2007. 
rozhodnutím o povolení umístění stavby kanalizace do komunikace Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru DSH, ze dne 3.9.2007 čj. ODSH 253-280/2007-24/106/5 
Účastníci řízení podle stavebního zákona isou: 
Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 29471 Benátky nad Jizerou SÚS, p.o., Jiráskova 439,295 80 Mnichovo Hradiště 
VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, 
STP, a.s., Novodvorská 803/82, 14201 Praha 4 
VUSS, Hradební 12/772, 110 15 Praha 1 
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 10200 Praha 10 Marianna Daniela Judová, Dělnická 66,29471 Benátky nad Jizerou Radek Juda, Dělnická 66, 294 71 Benátky nad Jizerou 
Hana Laubová, V olšinách 398, 294 71 Benátky nad Jizerou Zdeňka Miková, Dělnická 75, 294 71 Benátky nad Jizerou Miroslav Mika, Dělnická 75, 294 71 Benátky nad Jizerou Jarmila Roziňáková, Výchozí 364, 14700 Praha - Podolí Jiří Roziňák,Výchozí 364, 14700 Praha - Podolí 

- 5 - 

čj. 311/2008 - VÚP 

Jiří Roziňák, Dunická 3144/6, 141 00 Praha - Záběhlice Svatava Mikešová, Dělnická 327,29471 Benátky nad Jizerou Kateřina Judová, Dělnická 328, 294 71 Benátky nad Jizerou Pavel Juda, Dělnická 328, 29471 Benátky nad Jizerou 
Ivana Brídová, Dělnická 329,29471 Benátky nad Jizerou Jana Lišková, Tyršova 470, 29471 Benátky nad Jizerou 
Marie Jelínková, Dělnická 331,29471 Benátky nad Jizerou Miloslav Jelínek, Dělnická 331,29471 Benátky nad Jizerou Ilona Zirigová, Ořechová 615,29471 Benátky nad Jizerou 
Ján Ziriga, Ořechová 615, 294 71 Benátky nad Jizerou 
Eva Honegerová, Dělnická 137, 294 71 Benátky nad Jizerou Pavel Honeger, Dělnická 137,29471 Benátky nad Jizerou Pavel Uřidil, Na Burse 600, 294 71 Benátky nad Jizerou Věra Zahrádková, Pražská 133,29471 Benátky nad Jizerou Rudolf Zahrádka, Pražská 133,29471 Benátky nad Jizerou. 
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. 
Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Městského úřadu Benátky nad Jizerou, odboru výstavby a územního plánování, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, Praha 5. 

Karel D v o ř á k Vedoucí odboru výstavby a ÚP 

- 6 - 
Doručí se doporučeně na doručenku: 
účastníci řízení podle & 27 odst. 1 a 2 správního řádu 
Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49,29471 Benátky nad Jizerou SÚS, p.o., Jiráskova 439,295 80 Mnichovo Hradiště 
VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151,29322 Mladá Boleslav - účastníci řízení dle & 85 odst. 2 - veřeinou vyhláškou 
Marianna Daniela Judová, Dělnická 66, 294 71 Benátky nad Jizerou Radek Juda, Dělnická 66, 294 71 Benátky nad Jizerou 
Hana Laubová, V olšinách 398, 294 71 Benátky nad Jizerou Zdeňka Miková, Dělnická 75, 294 71 Benátky nad Jizerou Miroslav Mika, Dělnická 75,29471 Benátky nad Jizerou Jarmila Roziňáková, Výchozí 364, 14700 Praha - Podolí Jiří Roziňák,Výchozí 364, 14700 Praha - Podolí 
Jiří Roziňák, Dunická 3144/6, 14100 Praha - Záběhlice Svatava Mikešová, Dělnická 327,29471 Benátky nad Jizerou Kateřina Judová, Dělnická 328, 294 71 Benátky nad Jizerou Pavel Juda, Dělnická 328, 294 71 Benátky nad Jizerou 
Ivana Brídová, Dělnická 329, 294 71 Benátky nad Jizerou Jana Lišková, Tyršova 470,29471 Benátky nad Jizerou 
Marie Jelínková, Dělnická 331, 294 71 Benátky nad Jizerou Miloslav Jelínek, Dělnická 331,29471 Benátky nad Jizerou Ilona Zirigová, Ořechová 615,29471 Benátky nad Jizerou 
Ján Ziriga, Ořechová 615, 294 71 Benátky nad Jizerou 
Eva Honegerová, Dělnická 137,29471 Benátky nad Jizerou 
Pavel Honeger, Dělnická 137,29471 Benátky nad Jizerou 
Pavel Uřidil, Na Burse 600, 294 71 Benátky nad Jizerou 
Věra Zahrádková, Pražská 133,29471 Benátky nad Jizerou 
Rudolf Zahrádka, Pražská 133, 294 71 Benátky nad Jizerou Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, 
STP, a.s., Novodvorská 803/82, 14201 Praha 4 
VUSS, Hradební 12/772, 110 15 Praha 1 
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 

čj. 311/2008 - VÚP 

spis s vyznačenou právní mocí ještě obdrží - žadatel zároveň s ověřenou grafickou přílohou v měřítku kat. mapy a dokumentaci 
MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKYNADJIZEROU M Ý pkrcs Mladá Boleslav 14 r-z -; 
	vv 	2 9 -02- 2008 	. 	1 6 -03- 2008 
	Vyveseno dne 		Sejmuto dne 		. 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámenÍ. 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Benátky nad Jizerou